[versie 20-05-2021]

Verklaring kabel- en leidingvrij werktracé

(Hoofd-)aannemer/grondroerder:.…………………………………………………….……

vertegenwoordigd door: ……………..………………………………………

………………………………………………………..……………………………(naam/*functie)*

project: ……………………………………………………………………...………………...

globale werkomschrijving: ..……………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………………...………….

en

onderaannemer/(sub)grondroerder..………………………………………………………

rechtsgeldig vertegenwoordigd door: ……………..………………………………………

………………………………………………………..……………………………(naam/*functie)*

verklaren hierbij op ………………….. (*datum*) ter voorkoming van schade aan bestaande kabels en leidingen in de ondergrond van voornoemd project het volgende te zijn overeengekomen:

1. De graafmelding (KLIC) m.b.t. de door onderaannemer uit te voeren werkzaamheden door (hoofd-)aannemer is gedaan en alle kabels/leidingen door hem zijn opgezocht en gemarkeerd (ook die op eigen terreinen), hij alle relevante gegevens (digitaal) aanwezig heeft op het werk, de juiste beheersmaatregelen heeft getroffen en alle medewerkers van onderaannemer heeft geïnstrueerd middels een startwerkbespreking conform hoofdstuk 6 van de CROW500.

Nummer KLIC-melding: ………………….…………; datum (≤ 20 werkdagen voor aanvang werk):….…………..

Bij KLIC-meldingen > 20 werkdagen voor aanvang werk garandeert de hoofdaannemer de informatie als betrouwbaar en aanvaart daarvoor bij schade de aansprakelijkheid.

2 Indien er geen kabels/leidingen aanwezig zijn, zorgt de (hoofd-)aannemer er voor dat de uit te voeren werk-zaamheden zonder enige belemmering uitgevoerd kunnen worden gebaseerd op een RIE en maatregelenplan en er geen Eis Voorzorgsmaatregel (EV) van toepassing is. Bij eventuele optredende schade aan onbekende kabels en leidingen zal onderaannemer door de hoofdaannemer worden gevrijwaard van alle aansprakelijk-heid hiervoor.

3 Indien er wel ondergrondse/bovengrondse kabels/leidingen aanwezig zijn, welke op blad 2 nader zijn aangegeven, zorgt de (hoofd-)aannemer dat deze op een deugdelijke wijze zijn beschermd en opgezocht en gemarkeerd (incl. risicogebied c.q. belemmerde strook). Deze kabels c.q. leidingen liggen **niet** daar waar de funderingselementen geplaatst en/of afgewerkt dienen te worden (graafprofiel).

4. De (hoofd-)aannemer zorgt voor de aanwezigheid en raadpleegbaarheid van de digitale KLIC-gegevens op het werk c.q. de graaflocatie binnen het graafpolygoon.

Door ondertekening van deze verklaring verklaart de (hoofd-)aannemer tevens dat hij de onderaannemer zal vrijwaren voor alle aanspraken, kosten en schade verband houdende met eventuele beschadigingen aan niet en/of niet deugdelijk alsmede verkeerd gelokaliseerde kabels en leidingen dan wel risicogebieden/belemmerde stroken in en in de directe nabijheid van het werktracé (”graafprofiel”) van onderaannemer. Ook verklaart de (hoofd-)aannemer dat de toegepaste lokalisatiemethoden geen invloed hebben (gehad) op het draagkrachtig vermogen van de ondergrond.

*(Op blad 2 duidelijk omschrijven welke kabels/leidingen aangegeven zijn en hun ligging t.o.v. de te plaatsen funderingselementen en op welke wijze deze zijn beschermd en gemarkeerd).*

**Omschrijving van de aanwezige en aangegeven kabels/leidingen en beheersmaatregelen**

De (hoofd-)aannemer kan **niet** volstaan met het verwijzen naar KLIC-tekeningen. Alle kabels en leidingen dienen door de (hoofd-)aannemer te zijn opgezocht en gemarkeerd. De opgezochte en gemarkeerde kabels/leidingen zijn getoond aan de uitvoerende van de onderaannemer.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Handtekening vertegenwoordiger Handtekening vertegenwoordiger

(hoofd-)aannemer\* onderaannemer\*\*

………………………………………. …………………………………………….

(zonder handtekening niet starten met het werk) (alleen ondertekenen als er veilig gewerkt kan worden)

\* (hoofd-)aannemer is conform de WIBON/CROW500 de “grondroerder” \*\* onderaannemer is “sub-grondroerder”